##

## 淮北市人民医院紧密型城市医联体远程医疗软硬件采购项目招标文件

**项目编号：HBRY--2022072 BG**

**2022年11月26日**

**目 录**

[投标人须知 2](#_Toc2580727)

[采购需求...................................................................................................................................4](#采购需求)

[评标方法](#评标方法)……………………………………………………………………………………....9

[投标文件（样式） 10](#_Toc2580730)

第一部分 投标人须知

**一、投标人须知前附表**

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 淮北市人民医院紧密型城市医联体远程医疗软硬件采购 |
| 2 | 项目编号 | HBRY—2022072 BG |
| 3 | 项目预算 | 低于30万元 |
| 4 | 项目划分 | 本项目不分包 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 质保要求 | 质保期至少2年 |
| 7 | 采购单位 | 淮北市人民医院 |
| 8 | 联系方式 | 联系电话：0561—3055016（医联体办公室） 3055156（招标采购办公室）联系地址：安徽省淮北市相山区淮海路66号 |
| 9 | 交货地点 | 淮北市人民医院指定地点 |
| 10 | 投标文件要求 | 投标文件数：正本1份，副本5份，电子文件1份（U盘） |
| 11 | 投标时间 | 截至2022年12月5日17:00前 |
| 12 | 投标方式 | **投标方式1（首选）**：将投标文件送达淮北市人民医院招标采购办公室（住院部一号楼7层）；**投标方式2：**电话0561-3055156先行报名，将投标文件带至开标现场。 |
| 13 | 开标时间、地点 | 开标时间另行通知，开标地点另行通知。 |

**二、投标人须知**

（一）投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳[税收](http://www.so.com/s?q=%E7%A8%8E%E6%94%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)和[社会保障资金](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B5%84%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在[经营活动](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人如为制造商，须具有所投产品有效的生产资质；投标人如为代理商或经销商，须具有与所投产品相适应的有效的经营资质。

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）未被列入《淮北市人民医院供应商不良行为记录名单》

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（价格采用人民币报价，单品种分别报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织结构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（8）售后服务内容承诺、质量保证；

（9）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（10）产品介绍资料（检验报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）。

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本5份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

**（三）开标时，如招标文件有变动，招标人应当通知所有投标人。如实际符合招标要求的投标人未达到规定数量，招标人有权将公开招标转为竞争性谈判。**

**（四）评标方法**

1、评标方法

本采购项目综合评分评审方法。

2、综合评审程序

（1）组建评审小组与符合条件的投标人就采购事宜进行磋商，评审小组综合评审后提出中标人。

（2）采取1轮磋商，2次报价。

①评审投标人的投标文件。评审小组对投标人的投标文件进行详细的符合性评审，为磋商做好准备。如投标人不能通过符合性检查，评审小组将不再与其磋商，投标人投标文件的报价为本次磋商的第一次报价。在磋商过程中，评审小组可以根据投标文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表和投标人代表确认；

②磋商、第二次报价。评审小组与投标人从投标文件应包含的内容等方面展开磋商。磋商结束，投标人须给出第二次报价（最终报价）；

③经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商。

3、投标说明

（1）投标人须注明所投产品与招标要求响应情况，标注有无偏离，偏离应作说明；

（2）须提供质量保证及售后服务承诺，内容包括品质保证，使用寿命，质保期限，培训，服务措施、响应时间等。并提供设备易损件、易耗品价格清单；

（3）标的清单中所述均为必备技术参数。投标书须附产品参数对照表；

（4）标的提供相关认证证书、获奖证书，提供投标产品用户名单及联系电话；

（5） 提供和投标产品一致的相似案例的采购合同。

（6）本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

4、评审标准

采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按价格、技术参数、使用效果、质量品牌、市场、质保、售后服务等评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商。

**综合评分表**

|  |  |
| --- | --- |
| 评分项目和标准 | 分值 |
| 经济上的评审（30分） | 1、(进入复审各投标人中最低报价/该投标人的投标价)×30分 | 经济上的评审得分（满分30分） | 30 |
| 技术上的评审（50分） | 2、设备技术参数响应23分 | 完全满足招标文件所有参数要求的得23分，非★参数较小负偏离可以满足使用需求的得17分≤得分＜23分，较多负偏离可以满足使用需求的得11分≤得分＜17分（如果某项技术参数属于个别品牌或厂家专有，并且投标人提供了相关偏离说明，评审委员会认为可以满足用户方需求的，则不作为技术偏离扣分）。注：加注★参数的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料或证明材料并标注页码。 | 23 |
| 3、设备综合性能23分 | 由评委对投标人所投设备的功能、性能、质量、运行稳定性等方面横向比较打分：优秀的19分≤得分≤23分，良好的15分≤得分＜19分，一般的11分≤得分＜15分。 | 23 |
| 4、项目方案4 分 | 投标人需在标书中根据所提供的总体设计方案的技术路线、整体架构以及建成后如何满足招标人的应用方面进行描述：技术路线基本清晰、方案基本符合实际情况、描述清晰、易读，得分1-2分;技术路线先进、方案完全符合实际情况，描述详实、叙述流畅、得分3-4分，不提供不得分。 | 4 |
| 资信上的评审（20分） | 5、售后服务及质量保证（10分） | 由评委根据投标人承诺的产品质量保证、售后服务保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、最终供货服务能力、故障解决能力、服务响应时间、培训承诺情况等进行独立打分。分为：优秀的得5分；良好的得3分；一般的得1分。质保期每超过质保期半年的，得1分，最高得5分。 | 10 |
| 6、生产企业相关荣誉（5分） | 由评委对投标人所投设备的生产企业相关荣誉横向比较打分：优秀的得4-5分；良好的得2-3分；一般的得1分。 | 5 |
| 7、投标人销售业绩（5分） | 投标人自2019年1月1日以来销售业绩，每一个得1分，最多得5分。（提供合同复印件，原件备查） | 5 |
| 合计 | 100 |

**（五）质疑**

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应在招标投标截止之日前或中标通知公示期内，提出质疑，否则视同理解和接受。

2、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、有效联系方式；

（2）项目名称、项目编号、包别号（如有）；

（3）被质疑人名称；

（4）具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

（5）明确的请求及主张；

（6）提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

3、有下列情形之一的，不予受理：

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

（5）对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

（6）质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

4、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

5、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

6、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人将报有关部门予以处理。

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

3、质疑联系：

 0561-3055170招标采购办公室

 0561-3055222医院监察科

 **第二部分 采购需求**

**前注：**

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可； **2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；**

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

**5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品（须标明）则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；**

**6、下列采购需求中如未明确进口产品，系在采购活动开始前没有获准采购进口产品，视为拒绝采购进口产品，供应商投报进口产品将不被接受，视为不实质响应招标文件。**

**淮北市人民医院紧密型城市医联体远程医疗软硬件招标参数**

**一、医院会诊中心：**

**产品设备：**

中型会诊终端1套，65英寸会诊平板2台；

**产品参数：**

1. **终端设备参数**

1、分体式终端，采用嵌入式操作系统，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。

2、配置具备4路高清视频输入和2个高清视频输出，支持POE供电IP Cammera高清接口，可以与会议室其他视频系统集成。

3、配置具备4组专业音频输入接口和3组专业音频输出接口，支持XLR、TRS、RCA、HDMI、RJ45接口类型，可以与会议室音频系统集成。

4、视频编码：支持H.264 SVC、H.265 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。

5、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps分辨率并向下兼容。

6、支持双流内容分享，支持1080P 30fps 高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440\*900、1280\*800、1024\*768等。支持会议中对共享内容进行批注。

★7、具备网络抗丢包能力，在丢包率50%的情况下能保证视频流畅传输(帧率不低于25帧/秒) 。

8、支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。

★9、支持终端开启会议录制功能，在会中可对正在召开的视频会议进行自主的录制，并可将会议内容进行保存、点播。

10、支持通过无线传屏器与终端配对，实现PC桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音。

★11、终端支持扫码入会，通过手机扫描终端二维码实现快速入会，无需遥控器进行会议拨号。

12、终端支持扫码答题，在会议中支持发起答题，参会人员通过手机客户端扫描终端二维码进行答题，会议管理平台可以统计公布答题结果

13、PTZ云台高清摄像头与终端同一品牌。采用高品质HDCMOS传感器，≥1/2.5英寸, 支持4K30fps、1080p/60, 1080p/30, 720p/60, 720p/30活动图像采集和输出；支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于70°；水平转动范围≥±160°，垂直转动范围≥±30°；支持倒装。

**（二）显示系统技术参数**

1.功能参数

★（1）智能书写白板：全景式卡片主题桌面；原笔迹书写；支持手势图像放大、缩小、旋转、板擦；书写内容可便捷扫码分享；

（2）多屏互动：支持四分屏投屏、四投一显；支持 windows、ios、Android、pad、mac；支持≥ 16 路设备在线；

（3）视频会议：远程音视频；桌面文档共享；多终端协同办公；

（4）其它功能：双 WIFI 模块（支持同时上网，共享热点）；内置 8 阵列麦和升降摄像头；手势唤醒电源设置；一键文档快传；内置无线智能触控笔充电；

2.系统参数

（1）整机概述：

材质：金属材质；本次设备含高端移动支架、传屏器、书写笔。

（2）液晶面板：

尺寸：65英寸；背光类型：DLED OD18方案；分辨率：3840 \* 2160；亮度：300 cd/㎡；可视角度：≥178°；色域：≥NTSC 72%；刷新率：60Hz；

（3）触摸屏：

触摸面板：4mm防眩光钢化玻璃；触摸技术：红外；书写点数：PC下支持20点；差值分辨率：32768 \* 32768；定位精度：≤2mm；书写方式：手指或非透明物体；抗光能力：80K Lux；支持系统：Android/Win7/Win8/Win10；维护方式：前拆维护；

★（4）Android：

Android版本：Android≥11.0；CPU/GPU：CPU:Cortex A55\*4 GPU: Mail G31\*2-High speed；机身内存：≥16G；运行内存：≥2G；

按键：电源：三合一开关:待机、节能、OPS；

（5）接口：

下置接口：COAX,VGA， PC AUDIO, YPBPR, AVIN, RJ45；侧置接口：USB2.0\*2， touch out, RS232, HDMI in, HEADPHONE；前置接口：touch out，HDMI in， USB2.0， USB3.0（OPS）；

（6）音视频：

麦克风：8阵列麦；摄像头：内置摄像头1600W；扬声器：15W x 2；

（7）网络：

Wifi：内置（双路WIFI，一路上外网，一路做AP投屏）；蓝牙：≥ 蓝牙5.0；内部网络：RJ45。

**二、科室及医联体单位：**

**产品设备：**

中小型会诊终端8套，65英寸会诊平板8台。

**产品参数：**

**（一）终端设备参数**

1、分体式终端，采用嵌入式操作系统，产品稳定可靠，支持7×24小时开机运行。

2、配置具备3路高清视频输入接口和1路高清视频输出接口，支持HDMI和POE接口类型，可以与会议室其他视频系统集成。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现。

3、配置具备3组专业音频输入接口和3组专业音频输出接口，支持XLR、TRS、RCA、HDMI、RJ45接口类型，可以与会议室音频系统集成。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现。

4、视频编码：支持H.264 SVC、H.265 SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。

5、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps分辨率并向下兼容。

6、支持双流内容分享，支持1080P 30fps 高清双流，并可向下兼容共享PC的主要分辨率，如1440\*900、1280\*800、1024\*768等。支持会议中对共享内容进行批注。

★7、具备网络抗丢包能力，在丢包率50%的情况下能保证视频流畅传输(帧率不低于25帧/秒) 。

8、支持360°全向拾音，高保真智能降噪，8米有效拾音距离。

★9、支持终端开启会议录制功能，在会中可对正在召开的视频会议进行自主的录制，并可将会议内容进行保存、点播。

10、支持通过无线传屏器与终端配对，实现PC桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音。

★11、终端支持扫码入会，通过手机扫描终端二维码实现快速入会，无需遥控器进行会议拨号。

12、终端支持扫码答题，在会议中支持发起答题，参会人员通过手机客户端扫描终端二维码进行答题，会议管理平台可以统计公布答题结果

13、PTZ云台高清摄像头与终端同一品牌。采用高品质HDCMOS传感器，≥1/2.5英寸, 支持4K30fps、1080p/60, 1080p/30, 720p/60, 720p/30活动图像采集和输出；支持至少12倍光学变焦，水平视角不小于70°；水平转动范围≥±160°，垂直转动范围≥±30°；支持倒装；配置支持 RJ45或HDMI视频输出接口。

**（二）显示系统技术参数**

1.功能参数

★（1）智能书写白板：全景式卡片主题桌面；原笔迹书写；支持手势图像放大、缩小、旋转、板擦；书写内容可便捷扫码分享；

（2）多屏互动：支持四分屏投屏、四投一显；支持 windows、ios、Android、pad、mac；支持≥16 路设备在线；

（3）视频会议：远程音视频；桌面文档共享；多终端协同办公；

（4）其它功能：双 WIFI 模块（支持同时上网，共享热点）；内置 8 阵列麦和升降摄像头；手势唤醒电源设置；一键文档快传；内置无线智能触控笔充电；

2.系统参数

（1）整机概述：

材质：金属材质；本次设备含高端移动支架、传屏器、书写笔。

（2）液晶面板：

尺寸：65英寸；背光类型：DLED OD18方案；分辨率：3840 \* 2160；亮度：300 cd/㎡；可视角度：≥178°；色域：≥NTSC 72%；刷新率：60Hz；

（3）触摸屏：

触摸面板：4mm防眩光钢化玻璃；触摸技术：红外；书写点数：PC下支持20点；差值分辨率：32768 \* 32768；定位精度：≤2mm；书写方式：手指或非透明物体；抗光能力：80K Lux；支持系统：Android/Win7/Win8/Win10；维护方式：前拆维护；

★（4）Android：

Android版本：Android ≥11.0；CPU/GPU：CPU:Cortex A55\*4 GPU: Mail G31\*2-High speed；机身内存：≥16G；运行内存：≥2G；

按键：电源：三合一开关:待机、节能、OPS；

（5）接口：

下置接口：COAX,VGA， PC AUDIO, YPBPR, AVIN, RJ45；侧置接口：USB2.0\*2， touch out, RS232, HDMI in, HEADPHONE；前置接口：touch out，HDMI in， USB2.0， USB3.0（OPS）；

（6）音视频：

麦克风：8阵列麦；摄像头：内置摄像头1600W；扬声器：15W x 2；

（7）网络：

Wifi：内置（双路WIFI，一路上外网，一路做AP投屏）；蓝牙：≥ 蓝牙5.0；内部网络：RJ45。

1. **云视频平台**

**技术参数**

1、云平台所有服务模块须支持虚拟化部署运行，支持VMWare虚拟化部署、KVM和容器Docker部署环境。

2、平台支持超万方的大并发，本次至少提供100路1080P视频授权。

3、平台可支持会议室硬件设备、PC/手机软件终端接入；视频分辨率支持180p、360p、720p、1080p、4K等；音频支持G.711、G.722、OPUS协议，支持48K采样率的全带音频；支持1080P等主流电脑分辨率的共享桌面内容。

4、平台支持H.264 SVC/H.265 SVC视频编解码协议，一次编码支持4种以上分辨率、3种以上速率和帧率的视频码流。

5、会议中支持手机、电脑的桌面内容共享，支持会议中多人白板协作标注。

★6、媒体服务节点支持集群部署，任意媒体交换服务故障，服务自动切换，确保业务不中断，切换时间不大于5秒。

★7、具备网络抗丢包能力，在丢包率50%的情况下能保证视频流畅传输(帧率不低于25帧/秒) 。

8、支持远程培训答题功能，参与培训人员可通过手机答题，管理平台可统计公布答题结果。

9、PC/手机可以通过微信、钉钉、短信、企业微信、链接分享的方式发起会议邀请。

10、支持发起对参会终端的智能检测，判断与会终端的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态，每个与会终端自动检测完成后在本地显示检测结果，同时可以在会议管理界面导出检测结果。

11、支持媒体录制服务，支持会议录制、内容分享录制，云端存储，支持录制权限管理，录制的视频可以通过链接或二维码进行公开分享，也可以选择对通讯录内全部或指定用户、终端进行分享。

12、媒体传输支持AES256加密和国密SM4加密。

★13、支持会议签到，手机客户端可以扫描二维码及PC客户端会中签到功能，后台自动统计签到结果，签到人员与未到人员分组显示。

14、管理平台可以监控会议网络质量，查看入会终端的音视频和网络质量，可以以趋势图的方式显示会场接收、发送的图像分辨率和帧率，网络带宽情况、丢包率情况、网络抖动情况，往返延时情况。

15、提供统计报表：管理平台可以对会议数量、终端入会并发数、会议时长信息输出统计报表，直观展示云视频应用情况。

16、为确保云视频平台的安全性，要求云视频平台通过信息系统等保三级测评。

## 投标文件（样式）

淮北市人民医院XXX项目投标文件

**项目编号：XXX**

**投标公司：**

**授权代表：**

**联系电话：**

**联系邮箱：**

**年月日**

**目 录**

投标承诺书

投标授权书

投标报价表

招标要求响应表

资质证件

售后服务

维保方案

业绩材料

公司及产品介绍

## 投标承诺书

淮北市人民医院

根据你院招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你院组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内完成本项目的施工、安装、调试，并交付你院验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标处理；

十二、我方愿意提供你院可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你院不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你院造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）： 法定代表人（签字或盖章）：

联系电话： 年 月 日

**投 标 授 权 书**

本授权书声明： （投标供应商）授权本公司 （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加淮北市人民医院组织的 （采购项目及项目编号），全权代表本公司处理本采购项目过程中的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在此项目采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表有效身份证明复印件（正、反面）

授权代表有效身份证明复印件

授权代表联系方式：

特此声明。

投标供应商签章

日期： 年 月 日

注：

1、本项目允许有唯一或多家的投标供应商授权代表，且须为投标供应商在职员工并提供身份证明复印件。

2、法定代表人参加投标的无需投标授权书，但须提供身份证明复印件。

## 投标报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产地品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额（大写）： |

(投标单位加盖公章)

**到货安装期： 日历日。**

**产品质保期： 年，质保期外增加免费维修期： 年（投标人承诺的质保期不得低于厂家质保期）。**

**维修（质保）响应到达现场时间： 小时，故障解决时间： 小时。**

**维修更换的配件质保 月。**

**授权代表姓名： 联系电话：**

## 易损部件报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 配置清单（主要零部件、配套件）一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

## 招标要求响应表

|  |  |
| --- | --- |
| **按招标文件规定填写** | **按投标供应商所投情况填写** |
| **第一部分：技术参数要求响应** |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **投标产品参数** | **偏离说明**（无偏离/正偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **第二部分：其他招标要求响应** |
| **序号** | **内容** | **招标文件要求** | **实际投标情况** | **偏离说明**（无偏离/正偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**备注：**

1、投标供应商必须逐项对应描述投标产品主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在偏离说明栏填写或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

**2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。**

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

## 资质证件

## 售后服务

## 维保方案

## 业绩材料

## 公司、产品介绍