医患沟通室改造项目客户需求书

一、项目背景

在医疗纠纷调解过程中，清晰的音视频记录有助于还原事实真相，保障各方权益，同时也可用于后续的案例分析与研究等。因此，需要在调解室加装高质量的音视频采集与存储设备。

|  |
| --- |
| 工程量清单 |
| 序号 | 名称 | 参考规格及参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注（要求） |
| 1 | POE摄像机 | 海康威视DS-2CD2T45FV3-IS | 台 | 2 |  |  | 支持外接拾音器 |
| 2 | 存储硬盘 | 4TB | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | POE录像机 | 海康威视DS-7804N-Q1/4P | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 超六类 | 米 | 50 |  |  |  |
| 5 | 拾音器 | 海康威视DS-2FP2061 | 个 | 2 |  |  | 含电源 |
| 6 | 信号线 | RVV1.0 | 米 | 130 |  |  |  |
| 7 | 一键报警 |  | 套 | 2 |  |  | 含面板，八防区模块 |
| 8 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |  | 插排，线管，轧带等 |
| 9 | 安装调试 | 国产 | 项 | 1 |  |  | 墙面开槽及修复 |
| 合计： |  |  |

**存储时间不低于90天。一键报警需接入现有报警系统。**

**备注：投标报价为交钥匙工程价，需满足全部使用功能，本改造项目需现场勘察，**

**不得以不了解现场为由提出任何变更申请。**