**地下室集中更衣室加装监控、门禁项目客户需求书**

一、项目背景

为提升淮北市人民医院南北楼负一层更衣室的安全性、保护医护人员个人物品，防止未经授权人员进入，特制定该门禁、监控方案。

二、安装目标

1、门禁系统：门禁设备须有刷脸、刷卡、密码等功能，确保安全、可靠、耐用。

2、监控系统：在更衣室出入口关键位置安装高清网络摄像头，具备夜视功能，保证24小时监控无死角。监控画面实时传输至中心监控室。

3、线路铺设：依据更衣室布局，合理规划电源线和数据线走向，采用暗线铺设方式，保持环境整洁美观，同时确保线路安全稳定。

4、设备安装：门禁设备安装在更衣室出入口便于操作位置；摄像头安装在能覆盖关键区域的高处，避免遮挡。安装完成后进行调试，确保设备正常运行。

三、项目控制价为4550元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、投标人须具备独立的法人营业资格。

六、工期要求：接到中标通知后10个日历日，产品质保期：2年。

**清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| 1 | POE摄像机 |  | 2台 |  |  | 接入已有监控系统 |
| 2 | 网线 |  | 150米 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 |  | 2台 |  |  |  |
| 4 | 门禁机 | 人脸+刷卡+密码 | 2台 |  |  | 见参考图 |
| 5 | 电动锁 |  | 2套 |  |  | 见参考图 |
| 合计： | | | | |  |  |
| 备注： 1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。 2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。 | | | | | | |

